**AR42.20-P-0540EW Feststellbremse einstellen 27.10.10**

**TYP 207, 212, 218**

*1 Stellrad*

*2 Bremsbacke Feststellbremse*

*3 Bremsscheibe*

P42.20-2513-05

**Änderungshinweise**

20.7.10 Verweis "Bremsentest auf Prüfstand durchführen"

Prüfablauf wurde ergänzt/überarbeitet/geändert

**Ausbauen**

**Verletzungsgefahr** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung

1 Feststellbremse lösen

2 Hintere Laufräder abmontieren

**Einstellen**

3 Rechtes und linkes Stellrad (1) mit Drehrichtung zum Anlegen der

Schraubendreher drehen, bis Bremsbacken (2) an Feststellbremstrommeln anliegen.

Rechtes Stellrad (1) gegen die Fahrtrichtung drehen.

Linkes Stellrad (1) in Fahrtrichtung drehen.

**Prüfen**

4 Bremsscheiben (3) auf Blockieren prüfen.

Die Bremsscheiben (3) dürfen sich von Hand nicht drehen lassen.

5 Linkes und rechtes Stellrad (1) losdrehen Linkes und rechtes Stellrad (1) um die gleiche Anzahl Zähne losdrehen.

6 Bremsscheiben (3) auf Freigängigkeit prüfen.

Die Bremsscheiben (3) müssen sich von Hand vollkommen frei drehen lassen.

7 Feststellbremse betätigen

8 Bremsscheiben (3) auf Blockieren prüfen.

Die Bremsscheiben (3) dürfen sich von Hand nicht drehen lassen.

9 Feststellbremse lösen

10 Bremsscheiben (3) auf Freigängigkeit prüfen Die Bremsscheiben (3) müssen sich von Hand vollkommen frei drehen lassen.

**Einbauen**

11 Hintere Laufräder montieren

12 Fahrzeug absenken

13 Bremsentest auf Prüfstand durchführen

**Einstellwerte Feststellbremse**

Anzahl der Zähne, um welche das Stellrad der Nachstellvorrichtung nach dem Anlegen der Feststellbremsbacken gelöst werden muss: 8 – 10

©