|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modellreihe** | **Nabe** | **Lz| Lk** | **Radbefestigung** | **Nm** |
| **Mercedes Benz** |  A-Klasse (168) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 12 x 1,5 |  110 |
|  |  A-Klasse (169) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 14 x 1,5 |  130 |
|  |  B-Klasse (245,246) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 14 x 1,5  |  130 |
|  |  C-Klasse (H0,202,203) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 12 x 1,5  |  110  |
|  |  C-Klasse (204) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 14 x 1,5  |  130 |
|  |  CL-Klasse (215,216) |  66.6 |  5x112 |  RS: M 14 x 1,5 |  150 |
|  |  CLK (208,209) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 12 x 1,5  |  110 |
|  |  CLS (218,219) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 14 x 1,5  |  130 |
|  |  E-Klasse (124,210) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 12 x 1,5  |  110 |
|  |  E-Klasse (207,211,212) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 14 x 1,5  |  130 |
|  |  G-Klasse (461,463) |  84.1 |  5x130 |  RS: M 14 x 1,5 |  140 |
|  |  GL-Klasse (164G) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 14 x 1,5  |  150 |
|  |  GLK (204X) |  66.6 |  5x112 |  RS: M 14 x 1,5 |  150 |
|  |  ML-Klasse (163,164,166) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 14 x 1,5  |  150 |
|  |  R-Klasse (251) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 14 x 1,5 |  150 |
|  |  S-Klasse (116,126) |  66.6 |  5x112 |  RS: M 12 x 1,5 |  110 |
|  |  S-Klasse (140,220) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 14 x 1,5 |  150 |
|  |  S-Klasse (221) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 14 x 1,5   |  150 |
|  |  SL (107,129) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 12 x 1,5   |  110 |
|  |  SL (230) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 14 x 1,5   |  130 |
|  |  SLK (170,171) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 12 x 1,5   |  110 |
|  |  SLK (172) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 14 x 1,5   |  130 |
|  |  Sprinter (A.,C.,D.,90..) |  84.1 |  5x130  |  RS: M 14 x 1,5   |  180 |
|  |  Sprinter (906..) |  84.1  |  6x130  |  RS: M 14 x 1,5   |  180 |
|  |  Vaneo (414) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 12 x 1,5   |  130 |
|  |  V-Klasse|Vito|Viano (63..) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 14 x 1,5   |  160  |
|  |  190er (201) |  66.6 |  5x112  |  RS: M 12 x 1,5   |  110 |