|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modellreihe** | **Nabe** | **Lz| Lk** | **Radbefestigung** | **Nm** |
| **Mercedes Benz** | A-Klasse (168) | 66.6 | 5x112 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
|  | A-Klasse (169) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 130 |
|  | B-Klasse (245,246) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 130 |
|  | C-Klasse (H0,202,203) | 66.6 | 5x112 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
|  | C-Klasse (204) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 130 |
|  | CL-Klasse (215,216) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 150 |
|  | CLK (208,209) | 66.6 | 5x112 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
|  | CLS (218,219) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 130 |
|  | E-Klasse (124,210) | 66.6 | 5x112 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
|  | E-Klasse (207,211,212) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 130 |
|  | G-Klasse (461,463) | 84.1 | 5x130 | RS: M 14 x 1,5 | 140 |
|  | GL-Klasse (164G) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 150 |
|  | GLK (204X) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 150 |
|  | ML-Klasse (163,164,166) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 150 |
|  | R-Klasse (251) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 150 |
|  | S-Klasse (116,126) | 66.6 | 5x112 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
|  | S-Klasse (140,220) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 150 |
|  | S-Klasse (221) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 150 |
|  | SL (107,129) | 66.6 | 5x112 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
|  | SL (230) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 130 |
|  | SLK (170,171) | 66.6 | 5x112 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |
|  | SLK (172) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 130 |
|  | Sprinter (A.,C.,D.,90..) | 84.1 | 5x130 | RS: M 14 x 1,5 | 180 |
|  | Sprinter (906..) | 84.1 | 6x130 | RS: M 14 x 1,5 | 180 |
|  | Vaneo (414) | 66.6 | 5x112 | RS: M 12 x 1,5 | 130 |
|  | V-Klasse|Vito|Viano (63..) | 66.6 | 5x112 | RS: M 14 x 1,5 | 160 |
|  | 190er (201) | 66.6 | 5x112 | RS: M 12 x 1,5 | 110 |